


****

**Список оборудования**

• Порталы - сателлиты с сабвуферами не менее 4 кВт для малых залов!

• Барабанная установка (полная):

Стойки под тарелки - 2 шт., стойка - Hi-Hat, педаль, рабочий, железо, стул, коврик, микрофоны для подзвучки, **Drum Shield**,

• Цифровой микшерный пульт 24 ch 8 aux. С роутером. Возможность подключения минимум 2-х планщетов по wi-fi

• Мониторы напольные (15')......... 4 шт.

• Монитор на стойке (10'-12')……. 1 шт

Желательно +1 напольный монитор для вокалистки и саб буфер с сателлитом для барабанщика

• Клавишная стойка

• Гитарный комбо insert

• Бас Гитарный комбо

• Стойка для Гитарных комбо - Х-образная……. 2 шт.

• Стойки для вокальных микрофонов ........ 4 шт.

+ необходимые стойки для подзвучивания барабанов и гитарного комбо

• Микрофоны вокальные:

Shure sm58 beta ....... 2 шт.

Shure 87 с радио передатчиком класса не ниже SLX…... 2 шт.

• Di-Box mono ............... 5 шт.

• Мощный пюпитр под ноутбук!...... 1 шт.

• Пюпитр для нот ...... 3 шт.

• Стойка под гитару ...... 2 шт.

***Коммутация порталов и бэклайна***

*• Jack-Jack кабель ..... 12 шт.*

*• xlr-xlr кабель ...........22 шт.*

*• Барабанная коса xlr-xlr (или кабель xlr-xlr)*

*• Сетевые удлинители на 3 - 4 розетки.......... не менее 5 шт.*

*• Микрофон для саундчека …… 1 шт.*

PATCH LIST

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Instr** | **Mic/Di** | **Insert** |
| **1** | Kick | SENHEISER E 602 II /Akg 112/ Shure beta 91 | Gate, compressor |
| **2** | TriggerKick | Кабель Jack-Jack Di-box | compressor |
| **3** | SD | Shure SM 57 | Gate, compressor |
| **4** | Trigger SD | Кабель Jack-Jack Di-box | compressor |
| **5** | Hi hat | AKG 224/451/Shure81 |  |
| **6** | Alt Tom 1 | SM 57/Beta56/SENHEISER E 604 | Gate, compressor |
| **7** | Alt Tom 2 | SM 57/Beta56/SENHEISER E 604 | Gate, compressor |
| **8** | FL. Tom 3 | SM 57/Beta56/SENHEISER E 604 | Gate, compressor |
| **9** | O.H. Left | AKG 224/451/Shure81 |  |
| **10** | O.H. Right | AKG 224/451/Shure81 |  |
| **11** | BASS | Кабель Jack-Jack Di-box | compressor |
| **12** | Guitar | Shure SM 57 (или аналог) | compressor |
| **13** | Key L | Кабель Jack-Jack Di-box |  |
| **14** | Key R | Кабель Jack-Jack Di-box |  |
| **15** | Sax | Радио Система | compressor Hall |
| **16** | Vocal 1 | Shure 87 RADIO | Compressor Hall Delay |
| **17** | Vocal 2 | Shure 87 RADIO | Compressor Hall Delay |
| **18** | Vocal 3 (Bass) | Shure beta 58 | Compressor Hall, Delay |
| **19** | Click | XLR – Drum mixer out |  |
| **20** | Talk back mic |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aux 1** | Напольная линия жен вокал | 2-a кабинета |
| **Aux 2** | Напольная линия муж вокал | 1-н кабинета |
| **Aux 3** | Напольная линия Bass | 1-н кабинет |
| **Aux 4** | Напольная линия Guitar | 1-н кабинет |
| **Aux 5** | Прострел на стойке для Клавишника | 1-н кабинет 10' или 12’ на стойке |
| **Aux 6** | Напольная линия барабаны | Саб буфер и сателлит |
| **Aux 7** | In-ear муж вокал | База группы stereo |
| **Aux 8** | Drums mixer | Кабель XLR барабанщику |

Требуются световые приборы для полноценного концертного освещения.

Световой микшер или DMX Controller

Головы типа spot или сканера ( 250-575 вт) -4-6 шт

Головы wash или светодиодные par - 6-8 шт.

Стробоскопы – 2 шт.

Пушка следящего света

Par на вынос - для освещения лиц. – 8 шт.